Технические требования

**1. Файлы принимаются в форматах: TIF, JPG, PDF [PDF/x-1a:2001], EPS, CDR**

Не принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.  
  
**2. Размер макета**  
Размер макета Макет должен быть сделан с припуском по 1 мм с каждой стороны. Значимая информация должна располагаться не ближе 3 мм (4 мм для цифровой печати) к краю макета, с учетом припуска. Все элементы "навылет" (фото или фоновый рисунок) должны занимать всю площадь макета. Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо других элементов.  
  
Для примера:  
Дообрезной формат визитки: 52х92 мм, послеобрезной размер будет 50х90 мм;  
Дообрезной формат листовки: 101х212 мм, послеобрезной размер будет 99х210 мм.  
  
Все важные элементы (логотипы, текст и пр.) должны находиться не ближе чем 3 мм от края обрезного формата. Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо других элементов.  
  
**3. Общие требования к файлу**  
Все слои сведены  
Не содержат альфа каналов  
Не содержат ссылок на встроенные изображения (для формата CDR и EPS)  
Цветовая модель - CMYK,

**Цветовой профиль - Coated FOGRA39.**  
  
**3.1. TIF – файл**  
Все слои объединены  
Не содержит альфа канала  
Не содержит сжатия  
Цветовая модель - CMYK  
  
**3.2. JPG – файл**  
Только стандартный формат. Не допустимо использование формата JPG 2000 или JPG stereo  
Сохранён с разрешением 300 dpi

Не содержит сжатие  
  
**3.3. PDF – файл**  
PDF версия не ниже 1.5  
Не содержит прозрачности  
Все шрифты в кривых  
Не содержит меток, резов и других непечатаемых объектов  
Цветовая модель CMYK  
  
**3.4. CDR**  
Версия не выше 14

Не содержит эффекты  
Шрифты в кривых  
Не содержит ссылок на встроенные изображения  
Не содержит PowerClip

Не содержит ole-объект  
Не содержит градиентной заливки  
Цветовая модель CMYK  
Запрещено задавать фон страницы через свойства документа (Options / Document / Background)  
  
**3.5. EPS**  
Не содержит эффекты  
Шрифты в кривых  
Не содержит ссылок на встроенные изображения  
Не содержит ole-объект  
Не содержит градиентной заливки  
Цветовая модель CMYK  
  
**4. Разрешение**  
Оптимальное разрешение для офсетной печати - 300 dpi  
  
**5. Цвет**  
CMYK или градации серого, 8 бит/канал  
Минимальная красочность не меньше 15%  
Максимальная красочность не больше 280%  
Цветовой профиль не встраивать  
  
**6. Черный мелкий текст в одну краску: С=0, M=0, Y=0, K=100%**

**7. Размер векторных шрифтов**  
Размер шрифта для печати на светлом фоне не меньше 5 пт.  
Размер шрифта для печати на тёмном фоне не меньше 6 пт.

**8. Размер растровых шрифтов**  
Размер шрифта для печати на светлом фоне не меньше 6 пт.  
Размер шрифта для печати на тёмном фоне не меньше 8 пт.